(Değişik: Makam Oluru 28/09/2023-85561775) EK- /////

**İSTİF MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kursun Adı** | **Kursiyerin Adı Soyadı** | **Sınava Girdiği İş Makinesinin Cinsi ve Plaka No/Tescil No** | **Kursiyerin İmzası** |
|  |  |  |  |
| **UYGULAMA SINAVININ BİRİNCİ AŞAMASI**Bu bölümde yer alan on soruda belirtilen iş makinesi parça/aparatlarından altısını gösteren kursiyer başarılı sayılıp uygulama sınavının ikinci aşamasına geçer. Her soru için 1 dakikalık süre verilir bu süre içerisinde iş makinesi parça/aparatlarını gösteremeyen kursiyer başarısız sayılarak sınav sonlandırılır. | **DEĞERLENDİRME**(Sadece gösterilemeyen maddeler işaretlenecektir.) |
|  | Çatalları gösteriniz. |  |
|  | Acil stop butonunu gösteriniz. |  |
|  | Gall zinciri ve/veya pistonunu gösteriniz. |  |
|  | Şarj bağlantı noktasını gösteriniz. |  |
|  | Aküyü gösteriniz. |  |
|  | Yük indirme ve kaldırma kumanda butonunu gösteriniz. |  |
|  | İleri/geri hareket kumanda butonunu gösteriniz. |  |
|  | Akü şarj durumunu gösteren ışıkları ve/veya ekranını gösteriniz. |  |
|  | Korna düğmesini gösteriniz. |  |
|  | Acil stop butonunu gösteriniz. |  |
| **UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASI** Aşağıdaki maddelerden birisinin tespit edilmesi durumunda kursiyer başarısız sayılarak sınav sonlandırılır. | **DEĞERLENDİRME**(Sadece gerçekleştirilemeyen davranışa ait madde işaretlenecektir.) |
|  | Sınav uygulama sahasına (manevra alanının tamamına) insan girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etmiyor. |  |
|  | Gerekli iş güvenliği kişisel koruyucu donanımları (baret, fosforlu yelek vb.) giymiyor.  |  |
|  | Gerekli iş öncesi ve dış fiziki kontrolleri yapmıyor. |  |
|  | Makineyi çalıştıramıyor. |  |
|  | Üzerinde en az 50 kg yük bulunan palete düzgün ve makul hızla yanaşarak giremiyor. |  |
|  | Çok hızlı ve dikkatsiz kullanıyor. |  |
|  | Paleti kol ve butonlar yardımı ile taşıma seviyesine kadar (en az 20cm olacak şekilde) kaldıramıyor. |  |
|  | Paleti en az 2 m aralıkla dizilmiş 3 koni arasından yük önde olacak şekilde nakledemiyor. (konilere çarpmadan) |  |
|  | Yükü zemine indirip, dik açı ile paletten çıkamıyor. |  |
|  | Aynı yükü tekrar alıp (yük arkada olacak şekilde) düz bir hatta ilerleyerek başlangıç noktasına geri bırakamıyor. |  |
|  | Makineyi çalışma öncesi pozisyonuna getiremiyor ve/veya uygun şekilde park edemiyor. |  |
|  | Uygulamaları belirlenen sürede tamamlayamıyor. |  |
|  **UYGULAMA SINAVININ İKİNCİ AŞAMASININ SÜRESİ** | **En fazla 5 dakika** |
| **SINAV TARİHİ** |  **DEĞERLENDİRME SONUCU** |
| **BAŞARILI** | **BAŞARISIZ** (Kursiyerin başarısız sayıldığı madde numarası ve nedeni de yazılacaktır.) |
| …../…../……. |  |  |

Uygulama Sınavı Değerlendirme Komisyonu

Başkan Üye

Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza İmza